Data/hora: 09/06/2024 14:49:04

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Características físicas e químicas da madeira de Acrocarpus fraxinifolius Wight &amp; Arn.
Autores: | PRADO, C. de A.; PEREIRA, J. C. D.; MATTOS, P. P. de; SCHAITZA, E. G.; HIGA, A. R.
Data: | 2003-09-22
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Propriedade física; Propriedade química; Chemicophysical properties.; Acrocarpus fraxinifolius.
Resumo: | Foram comparadas algumas características da madeira de seis procedências de Acrocarpus fraxinifolius aos oito anos de idade. As procedências foram: África do Sul, Mugerê Urundi, Kenya Nairobi, Kenya Gachoila, Ruanda Butar e uma procedência nacional, como testemunha. Observaram-se diferenças significativas, entre as procedências, na composição química e nas dimensões das fibras. Para a densidade básica e para o poder calorífico tais diferenças não foram significativas. A madeira dessa espécie é leve, com baixos coeficientes de retratibilidade total, fibras curtas, alto teor de extrativos totais e baixo teor de lignina.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1676-9449

32315

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/281002

Editor: | Colombo: Embrapa Florestas, 2003.

Relação:

Embrapa Florestas - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 14).

Formato: | 14 p.