Data/hora: 10/06/2024 02:19:23

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Utilização de um minitanque evaporimétrico de baixo custo no interior de casa de vegetação.
Autores: | LOPES FILHO, R. P.; PEREIRA, G. M.
Data: | 2019-02-01
Ano: | 2003
Palavras-chave: | Evaporação; Estufa Plástica.
Resumo: | O estudo foi realizado na Universidade Federal de Lavras, Lavras-MG, no período de fevereiro a maio de 2000, com o objetivo de propor a utilização de um minitanque evaporimétrico de baixo custo na estimativa da evapotranspiração de referência (ETo) no interior de casa de vegetação. Foram comparadas as evaporações ocorridas em um minitanque de plástico e em um tanque Classe A. Com base nos valores diários de evaporação e na ETo estimada pelo método de Penman-Monteith parametrizado pela FAO, determinou-se para cada evaporímetro os respectivos coeficientes de tanque (Kp), necessários à transformação dos valores de evaporação em ETo. Constatou-se que as evaporações nos dois evaporímetros foram muito semelhantes. Para os dois tanques, os valores mensais de Kp foram inversamente proporcionais às evaporações e decresceram quando passou-se dos meses de verão (fevereiro e março) para os de outono (abril e maio). Usando-se os Kp obtidos neste estudo é possível substituir, com vantagens, o tanque Classe A pelo minitanque de plástico, na estimativa da ETo no interior de estufas e casas de vegetação.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1517-4867

18086

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1105313

Editor: | Macapá: Embrapa Amapá, 2003.

Relação:

Embrapa Amapá - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Amapá. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 63).

Formato: | 13 p.