Data/hora: 02/06/2024 03:56:17

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Obtenção de extrato de soja com menor produção de resíduos industriais.	
Autores: 	GALDEANO, M. C.; FELBERG, I.; OLIVEIRA, D. R. de; FREITAS, S. C. de; DELIZA, R.; CARVALHO, J. L. V. de; SOUZA, M. M. DE.	
Data: 	2015-12-02	
Ano: 	2015	
Palavras-chave: 	Efluentes; Sensorial; Valor nutricional.	
Resumo: 	O extrato de soja elaborado na Embrapa Agroindústria de Alimentos é obtido por extração aquosa a quente dos grãos de soja e resulta em um produto de sabor bastante agradável. No entanto, este produto gera uma grande quantidade de efluentes o que dificulta sua industrialização. Neste trabalho avaliou-se a alteração no processo de forma a gerar menos efluente, sem perda na qualidade do produto final. O processo modificado mostrou rendimento similar ao processo tradicional e redução do volume de okara. Foi possível obter uma redução de 95% no volume final de efluentes gerados. Apesar de algumas diferenças, foi possível obter um extrato de soja com características muito próximas às do obtido pelo processamento tradicionalmente realizado na Unidade, mas com substancial redução na geração de efluentes, o que é o primeiro passo para a implantação da tecnologia em escala comercial.	
Tipo: 	Comunicado Técnico (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	0103-5231

13064

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1030250	
Editor: 	Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2015.	
Relação: 	Embrapa Agroindústria de Alimentos - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Agroindústria de Alimentos. Comunicado Técnico, 212).	
Formato: 	4 p.