Data/hora: 11/06/2024 09:44:52

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Uso da ressonância magnética nuclear de baixo campo na determinação rápida do teor de umidade em madeiras.	
Autores: 	BARROS, C. B.; COLNAGO, L. A.	
Data: 	2006-02-22	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Indústria de papel e celulose; Ressonância Magnética Nuclear; RMN.; Espectrômetro; Madeira; Umidade.	
Resumo: 	Neste trabalho é apresentada uma recomendação da utilização da técnica de ressonância magnética nuclear (RMN) de baixo campo como método alternativo na determinação rápida da umidade em madeiras. Este método utiliza o espectrômetro de RMN desenvolvido pela Embrapa Instrumentação Agropecuária e transferido para a Empresa GIL Equipamentos Especiais.	
Tipo: 	Recomendação Técnica (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	9437

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/29510	
Editor: 	São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 1999. 4p.	
Relação: 	Embrapa Instrumentação - Recomendação Técnica (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Recomendação Técnica, 12).