Data/hora: 16/06/2024 16:08:18

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Estimativa de evapotranspiração real por sensoriamento remoto: procedimento e aplicação em pivô central.
Autores: | SCHERER-WARREN, M.; RODRIGUES, L. N.
Data: | 2014-02-25
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Pivô; Coeficiente de cultura; Sensoriamento remoto.; Evapotranspiração; Irrigação.; Evapotranspiration; Crop coefficient; Irrigation; Remote sensing.
Resumo: | Para o adequado manejo de recursos hídricos em pivôs de irrigação, faz-se necessário compreender a dinâmica temporal da evapotranspiração. O sensoriamento remoto, por meio da aplicação da equação de balanço de energia, representa uma forma prática e barata de monitorar a evapotranspiração real em superfície contínua.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

33902

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/981177

Editor: | Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2013.

Relação:

Embrapa Cerrados - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 312).

Formato: | 35 p.