Data/hora: 12/06/2024 14:08:13

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Estimativa de evapotranspiração real por sensoriamento remoto: procedimento e aplicação em pivô central.	
Autores: 	SCHERER-WARREN, M.; RODRIGUES, L. N.	
Data: 	2014-02-25	
Ano: 	2013	
Palavras-chave: 	Pivô; Coeficiente de cultura; Sensoriamento remoto.; Evapotranspiração; Irrigação.; Evapotranspiration; Crop coefficient; Irrigation; Remote sensing.	
Resumo: 	Para o adequado manejo de recursos hídricos em pivôs de irrigação, faz-se necessário compreender a dinâmica temporal da evapotranspiração. O sensoriamento remoto, por meio da aplicação da equação de balanço de energia, representa uma forma prática e barata de monitorar a evapotranspiração real em superfície contínua.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	33902

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/981177	
Editor: 	Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2013.	
Relação: 	Embrapa Cerrados - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Cerrados. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 312).	
Formato: 	35 p.