Data/hora: 07/06/2024 11:16:42

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Utilização do equipamento penetrômetro de cone para identificação dos níveis de compactação do solo.	
Autores: 	CORDEIRO, D. G.; BATISTA, E. M.; AMARAL, E. F. do.	
Data: 	2003-08-04	
Ano: 	1998	
Palavras-chave: 	Compactação; Penetrômetro de cone.; Manejo; Solo.	
Resumo: 	A degradação dos solos, apesar do desconhecimento da maioria dos agricultores, inicia-se no momento da derrubada das florestas, para incorporação destas áreas a qualquer sistema produtivo. A análise das alterações ocorridas nas propriedades físicas do solo pode auxiliar o manejo. Uma das maneiras de se identificar as reais condições do solo, quanto à compactação decorrente do sistema de manejo utilizado, é através da utilização do equipamento penetrômeto de cone que identifica a profundidade da camada compactada.	
Tipo: 	Séries anteriores (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	0104-9038

3651

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492528	
Editor: 	Rio Branco, AC: Embrapa CPAF/AC, 1998.	
Relação: 	Embrapa Acre - Séries anteriores (INFOTECA-E)

(Embrapa CPAFAC. Instruções Técnicas, 15).	
Formato: 	2 p.