Data/hora: 01/06/2024 10:49:39

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Utilização do equipamento penetrômetro de cone para identificação dos níveis de compactação do solo.
Autores: | CORDEIRO, D. G.; BATISTA, E. M.; AMARAL, E. F. do.
Data: | 2003-08-04
Ano: | 1998
Palavras-chave: | Compactação; Penetrômetro de cone.; Manejo; Solo.
Resumo: | A degradação dos solos, apesar do desconhecimento da maioria dos agricultores, inicia-se no momento da derrubada das florestas, para incorporação destas áreas a qualquer sistema produtivo. A análise das alterações ocorridas nas propriedades físicas do solo pode auxiliar o manejo. Uma das maneiras de se identificar as reais condições do solo, quanto à compactação decorrente do sistema de manejo utilizado, é através da utilização do equipamento penetrômeto de cone que identifica a profundidade da camada compactada.
Tipo: | Séries anteriores (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

0104-9038

3651

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/492528

Editor: | Rio Branco, AC: Embrapa CPAF/AC, 1998.

Relação:

Embrapa Acre - Séries anteriores (INFOTECA-E)

(Embrapa CPAFAC. Instruções Técnicas, 15).

Formato: | 2 p.