Data/hora: 09/06/2024 03:50:22

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação dos gradientes de umidade formados durante a secagem da madeira de Pinus elliottii var. elliottii.	
Autores: 	PEREIRA, J. C. D.; FERRAZ, E. S. de B.; TOMASELLI, I.	
Data: 	2005-08-04	
Ano: 	2004	
Palavras-chave: 	Relação água-madeira; Espécie exótica.; Energia; Madeira; Pinus Elliottii; Secagem.	
Resumo: 	Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de compreender melhor o processo de secagem da madeira de Pinus elliottii var. elliottii, através do estudo dos gradientes de umidade, como subsídio para o controle da mancha marrom. A técnica utilizada foi a de atenuação de raios gama. Observou-se que a secagem inicia-se pelo lenho inicial, evolui da superfície para o interior das peças e, posteriormente, para o lenho tardio. A água capilar encontra-se presente na superfície da madeira, mesmo em estágios mais avançados do processo de secagem.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	38116

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/311306	
Editor: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2004.	
Relação: 	Embrapa Florestas - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 17).	
Formato: 	15 p.