Data/hora: 09/06/2024 03:34:43

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Avaliação dos gradientes de umidade formados durante a secagem da madeira de Pinus elliottii var. elliottii.
Autores: | PEREIRA, J. C. D.; FERRAZ, E. S. de B.; TOMASELLI, I.
Data: | 2005-08-04
Ano: | 2004
Palavras-chave: | Relação água-madeira; Espécie exótica.; Energia; Madeira; Pinus Elliottii; Secagem.
Resumo: | Este trabalho foi desenvolvido com o propósito de compreender melhor o processo de secagem da madeira de Pinus elliottii var. elliottii, através do estudo dos gradientes de umidade, como subsídio para o controle da mancha marrom. A técnica utilizada foi a de atenuação de raios gama. Observou-se que a secagem inicia-se pelo lenho inicial, evolui da superfície para o interior das peças e, posteriormente, para o lenho tardio. A água capilar encontra-se presente na superfície da madeira, mesmo em estágios mais avançados do processo de secagem.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

38116

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/311306

Editor: | Colombo: Embrapa Florestas, 2004.

Relação:

Embrapa Florestas - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 17).

Formato: | 15 p.