Data/hora: 09/06/2024 09:32:42

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Degradação catalítica de lignina kraft para determinação do potencial antioxidante para fins industriais.
Autores: | VAZ JUNIOR, S.; MATIAS, A. E. B.; SAMPAIO, B. L.
Data: | 2021-09-08
Ano: | 2021
Palavras-chave: | Química verde; Catálise heterogênea; Biomassa lignocelulósica; Lignina Kraft; Lignocellulosic biomass; Heterogeneous catalysis; Biomassa; Lignina; Green chemistry.
Resumo: | Resumo: A biomassa lignocelulósica apresenta-se como uma fonte promissora de matéria-prima renovável que, por meio dos processos de conversão, leva à obtenção de produtos de alto valor agregado, como derivados fenólicos. O presente trabalho apresenta um processo de conversão catalítica da lignina Kraft a produtos com potencial aplicação como agentes antioxidantes. As reações de hidrogenólise foram realizadas utilizando como solventes orgânicos metanol, etanol, isopropanol ou isopropanol:ácido fórmico (1:1 v/v). Para cada solvente, quatro catalisadores de metais de transição foram testados (Pd/CaCO3, Pd/C, Ru/C e In). Através das análises por UHPLC-ESI(+)--MS foram identificadas 21 substâncias nas frações isoladas, com composição predominantemente fenólica. Em função da eficiência das substâncias fenólicas como antioxidantes, a capacidade de eliminação do radical DPPH foi avaliada, verificando-se que 43,75% das amostras obtidas exibiram um elevado potencial antioxidante, superior à da lignina kraft e ao do antioxidante comercial BHT. Abstract: The lignocellulosic biomass presents itself as a promising source of renewable raw material that, through conversion processes, leads to obtaining products with high added value, such as phenolic derivatives. The present work presents a process for the catalytic conversion of Kraft lignin into products with potential application as industrial antioxidant agents. The hydrogenolysis reactions were performed using methanol, ethanol, isopropanol or isopropanol: formic acid (1: 1 v/v) as organic solvents. For each solvent, four transition metal catalysts were tested (Pd/CaCO3, Pd/C, Ru/C and In). Through analyzes by UHPLC-ESI(+)-- MS, 21 substances were identified in the isolated fractions, with a predominantly phenolic composition. Based on the efficiency of phenolic substances as antioxidants, the ability to eliminate the DPPH radical was evaluated, verifying that 43.75% of the samples obtained exhibited a high antioxidant potential, higher than that of kraft lignin and the commercial antioxidant BHT.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

2177-0395

3937

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1134129

Editor: | Brasília, DF: Embrapa Agroenergia, 2021.

Relação:

Embrapa Agroenergia - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Agroenergia. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 27).

Formato:

PDF: il. color.

22 p.