Data/hora: 06/06/2024 11:45:46

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Bico pneumático eletrostático para aplicação de inseticidas biológicos em floresta de eucalipto.	
Autores: 	CHAIM, A.; LARANJEIRO, A. J.; CAPALBO, D. M. F.	
Data: 	1999-06-15	
Ano: 	1999	
Palavras-chave: 	Pulverizador tratorizado; Pulverizacao pneumatica; Deposicao; Eficiencia; Tecnologia de aplicação.; Pulverizador; Agrotóxico; Eucalipto.; Spraying equipment; Nozzles; Sprayers.	
Resumo: 	O objetivo deste trabalho foi desenvolver e testar um modelo de bico pneumático eletrostático adaptável aos pulverizadores tratorizados do tipo canhão, tendo em vista o uso desse equipamento nos tratamentos fitossanitários de floresta. Foram testadas diferentes dimensões de eletrodo de indução, orifício de pulverização, vazão de liquido e de ar. Uma das melhores combinações proporcionou um nível de carga da ordem de 7,5 uC/g para uma vazão de liquido de 2,7 mL/s, tensão de 1,000 V e consumo de ar de 368 L/min. Esse bico operou com diâmetros de orifício de pulverização e eletrodo de indução de 9,5 mm e 8,0 mm respectivamente, proporcionando um campo eletrostático com, aproximadamente, 660.000 V/m.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1516-4675

3656

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/13122	
Editor: 	Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 1999.	
Relação: 	Embrapa Meio Ambiente - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Meio Ambiente. Boletim de Pesquisa, 3).	
Formato: 	33 p.