Data/hora: 04/06/2024 18:14:37

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Caracterizacao hidraulica e avaliacao do sistema de irrigacao por aspersao.	
Autores: 	EMBRAPA. Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-Árido.	
Data: 	2003-04-23	
Ano: 	1988	
Palavras-chave: 	Eficiencia; Coeficiente de uniformidade; Avaliacao; Efficiency; Uniformitycoefficient; Evaluation; Irrigated perimeter.; Irrigação; Irrigação por Aspersão; Perímetro Irrigado.; Irrigation; Sprinkler irrigation.	
Resumo: 	Este estudo descreve a avaliacao do manejo de agua ao nivel de parcela no Perimetro Irrigado Senador Nilo Coelho, Petrolina,PE, que compreendeu a realizacao de testes em sete lotes escolhidos em funcao da disponibilidade de pressao na entrada destes, compreendendo lotes de colonos de pequenas empresas. Foi determinada a uniformidade de distribuicao, o coeficiente de uniformidade e a eficiencia de irrigacao. A avaliacao da uniformidade do aspersor envolveu tambem a construcao de isoietas. Determinou-se a rotacao do aspersor e a velocidade e direcao do vento predominante. Verificou-se que a eficiencia de irrigacao ao nivel de parcela no setor de colonizacao foi de 54,27% sob uma pressao de servico que variou de 1,80 a 4,07atm. No setor de empresas aeficiencia de irrigacao foi de 50,76% para uma pressao media de 2,08atm.	
Tipo: 	Circular Técnica (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	26142

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/151355	
Editor: 	Petrolina, 1988.	
Relação: 	Embrapa Semiárido - Circular Técnica (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Circular tecnica, 20)	
Formato: 	78p.