Data/hora: 11/06/2024 12:22:00

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Avaliação de pulverizadores costais motorizados. I- Alcance vertical efetivo para seringueiras.	
Autores: 	ALBUQUERQUE, P. E. P. de; SANTOS, A. F. dos; PEREIRA, J. C. R.	
Data: 	1996-09-04	
Ano: 	1985	
Palavras-chave: 	Pulverizador foliar; Brasil; Bahia; Rubber tree; Fungicides application; Aerial sprayer.; Espécie; Fungicida; Hevea; Seringueira.	
Resumo: 	Ensaios estão sendo conduzidos para obtenção de informações do alcance vertical efetivo de dois tipos de pulverizadores costais: marca JACTO, modelo PL-45, adaptado, e marca Guarany, modelo Garoa ULV/3. O pulverizador adaptado PL-45 apresentou uma maior distribuição de gotas na faixa dos 4,5m ate 7,0m de altura. O pulverizador Garoa ULV/3, pelos primeiros resultados, apresentou um padrão de distribuição superior, atingindo uma faixa de 12,0m de altura, mas sofre maior influência do vento devido possuir ventoinha de maior diâmetro. Portanto, em condições de baixa ou nula velocidade de vento, o modelo Garoa ULV/3 pode lançar eficientemente fungicidas em seringueiras de ate 12m de altura.	
Tipo: 	Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	0101-2118

1439

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/665013	
Editor: 	Manaus: EMBRAPA-CNPSD, 1985.	
Relação: 	Embrapa Amazônia Ocidental - Outras publicações técnicas (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CNPSD. Pesquisa em Andamento, 33).	
Formato: 	3 p.