Data/hora: 02/06/2024 03:38:31

Provedor de dados: 	Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)	
País: 	Brazil	
Título: 	Processo para deposição de nanosílica em painéis de fibras de madeira de média densidade (MDF).	
Autores: 	MAGALHAES, W. L. E.; CADEMARTORI, P. H. G. de.	
Data: 	2018-11-14	
Ano: 	2018	
Palavras-chave: 	MDF; Hidrorepelência; Autolimpeza; Durabilidade; Painel de Madeira.	
Resumo: 	A proteção de madeira e produtos à base de madeira contra danos físicos e químicos é essencial para prolongar a vida útil dos materiais. Uma série de alternativas têm sido aplicadas para minimizar e/ou eliminar problemas de durabilidade dos materiais quando em serviço No presente trabalho descreve-se uma alternativa de processo prático para proteção superficial de painéis MDF, com a obtenção de uma superfície de alta repelência a líquidos polares e outras características físicas de alta performance, tais como autolimpeza e dureza elevada. A alternativa de processo baseia-se na funcionalização de nanopartículas de sílica e posterior revestimento dos painéis MDF, por meio de um sistema simples de aspersão e secagem sobre a superfície do material.	
Tipo: 	Comunicado Técnico (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	56555

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1099399	
Editor: 	Colombo: Embrapa Florestas, 2018.	
Relação: 	Embrapa Florestas - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Florestas. Comunicado técnico, 419).	
Formato: 	7 p.