Data/hora: 04/06/2024 10:12:32

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Propriedades hidráulicas do solo determinadas através da atenuação de raios grama.
Autores: | NAIME, J. de M.; SILVA, A. M. da; Vaz, C. M. P.; Crestana, S.
Data: | 2003-10-03
Ano: | 2002
Palavras-chave: | Metodologia; CRAs.; Condutividade Hidráulica; Solo.
Resumo: | Este trabalho apresenta uma nova metodologia para a determinação da CRAs e da condutividade hidráulica do solo. Comparando-se com os métodos convencionais de determinação da CRAs que exigem medidas em amostras equilibradas e fluxo estacionário, o método da atenuação de raios gama apresenta as seguintes vantagens: tempo de análise é de 4 horas contra o mínimo de 48 horas e determinação da função completa, desde solo seco em estufa até ponto de saturação, contra alguns poucos pontos.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

8118

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/28444

Editor: | São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária, 2002.

Relação:

Embrapa Instrumentação - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Instrumentação Agropecuária. Comunicado Técnico, 48).

Formato: | 5