Data/hora: 09/06/2024 08:26:40

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Segunda validação do CalcMadeira: estimativa de peças serradas de desdobros empíricos.	
Autores: 	COSTA, T. C. e C. da; FRANÇA, L. F.; SANTOS, T. H. P. dos.	
Data: 	2020-11-16	
Ano: 	2020	
Palavras-chave: 	Software; Extração da Madeira; Madeira; Produto Florestal; Serraria; Tora.	
Resumo: 	Na cadeia produtiva de madeira serrada, uma informação não usual, mas relevante para avaliação econômica e de aproveitamento da madeira, é a quantificação de peças serradas a priori. As poucas aplicações que oferecem solução para este problema abordam a tora individualmente e usam geralmente técnicas de otimização ao invés de modelos para padrões de corte. Além disso, muitas serrarias não adotam padrões de corte, usam a experiência e a intuição do operador, que executa cortes por um procedimento empírico. Com o objetivo de estimar resultados de desdobro empíricos, foi desenvolvido e testado um algoritmo que simula giros da tora. Os melhores resultados foram obtidos com ângulo médio da costaneira de 30º e proporção do raio de 0,60, com exatidões de 2,2 e -5,4% para número e volume de peças, respectivamente, e com rendimento de 53% comparado ao de 56% obtido no desdobro empírico de toras entre 20 e 40 cm de diâmetro.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	29426

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1126604	
Editor: 	Sete Lagoas: Embrapa Milho e Sorgo, 2020.	
Relação: 	Embrapa Milho e Sorgo - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Milho e Sorgo. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 214).	
Formato: 	31 p.