Data/hora: 09/06/2024 04:03:10

Provedor de dados: | Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)
País: | Brazil
Título: | Desperfilhador por roto-compressão: novo equipamento para desperfilhar bananeiras.
Autores: | GASPAROTTO, L.; TAVARES, A. M.; PEREIRA, J. C. R.
Data: | 2014-09-25
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Bananeira; Desperfilhamento do bananal.
Resumo: | O desperfilhador por roto-compressão é uma ferramenta simples e prática, dotado de uma broca semelhante a uma pua com rosca sem fim, que, acionado pela força fornecida pelo operador ao comprimir uma mola, transforma energia potencial em cinética fazendo a broca girar e penetrar, destruindo a gema apical e eliminando totalmente os perfilhos indesejados das touceiras, o que proporciona maior rapidez e redução significativa da mão de obra, quando comparado às tecnologias existentes. O equipamento apresenta praticidade de uso por ser leve e ergonômico, em função das características dos materiais empregados e do funcionamento mecânico do conjunto dos elementos do equipamento, que conferem alto rendimento, durabilidade e raras operações de manutenção das peças, à exceção da manutenção preventiva.
Tipo: | Comunicado Técnico (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1517-3887

27745

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/995914

Editor: | Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2014.

Relação:

Embrapa Amazônia Ocidental - Comunicado Técnico (INFOTECA-E)

(Embrapa Amazônia Ocidental. Comunicado técnico, 105).

Formato: | 4 p.