Data/hora: 10/06/2024 00:36:11

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Implantação de pequenos perímetros irrigados a partir de água de poços tubulares bombeada por cata-vento no Trópico Semi-Árido. Área de teste: Lagoas (Município de Petrolina, PE).
Autores: | RICHE, G. R.; TONNEAU, J. P.
Data: | 1996-07-18
Ano: | 1992
Palavras-chave: | Poço tubular; Catavento; Pernambuco; Petrolina; Management; Wind mill.; Irrigação; Água.; Irrigation; Water.
Resumo: | Estudar a viabilidade de uso de aguas subterraneas em diversos niveis de salinidade e sodicidade com as seguintes hipoteses de trabalho: a salinizacao manifesta-se principalmente quando ha deficiencia na drenagem do solo; em muitos casos as altas taxas de calcio e de magnesio amenizam bastante os efeitos prejudiciais do sodio numa irrigacao bem conduzida; as aguas pluviais, de um ano para outro, encarregam-se de "dessalinizar" o solo em condicoes de drenagem livre, diminuindo os riscos de concentracao excessiva de sais soluveis na camada explorada pelo sistema radicular. Estudar a viabilidade do uso do catavento para bombeamento e transporte de agua ate os locais escolhidos para irrigacao, incluindo testes de ajuste relativos ao tamanho da bomba, profundidade e vazao dos pocos.
Tipo: | Documentos (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

7966

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133065

Editor: | Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1992.

Relação:

Embrapa Semiárido - Documentos (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 74).

Formato: | 8 p.