Data/hora: 09/06/2024 14:55:09

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Implantação de pequenos perímetros irrigados a partir de água de poços tubulares bombeada por cata-vento no Trópico Semi-Árido. Área de teste: Lagoas (Município de Petrolina, PE).	
Autores: 	RICHE, G. R.; TONNEAU, J. P.	
Data: 	1996-07-18	
Ano: 	1992	
Palavras-chave: 	Poço tubular; Catavento; Pernambuco; Petrolina; Management; Wind mill.; Irrigação; Água.; Irrigation; Water.	
Resumo: 	Estudar a viabilidade de uso de aguas subterraneas em diversos niveis de salinidade e sodicidade com as seguintes hipoteses de trabalho: a salinizacao manifesta-se principalmente quando ha deficiencia na drenagem do solo; em muitos casos as altas taxas de calcio e de magnesio amenizam bastante os efeitos prejudiciais do sodio numa irrigacao bem conduzida; as aguas pluviais, de um ano para outro, encarregam-se de "dessalinizar" o solo em condicoes de drenagem livre, diminuindo os riscos de concentracao excessiva de sais soluveis na camada explorada pelo sistema radicular. Estudar a viabilidade do uso do catavento para bombeamento e transporte de agua ate os locais escolhidos para irrigacao, incluindo testes de ajuste relativos ao tamanho da bomba, profundidade e vazao dos pocos.	
Tipo: 	Documentos (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	7966

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/133065	
Editor: 	Petrolina: EMBRAPA-CPATSA, 1992.	
Relação: 	Embrapa Semiárido - Documentos (INFOTECA-E)

(EMBRAPA-CPATSA. Documentos, 74).	
Formato: 	8 p.