Data/hora: 09/06/2024 02:52:52

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Análise hidráulica de um sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico.
Autores: | ALMEIDA, R. L. da S.; DANTAS NETO, J.; SILVA, E. F. da; ALMEIDA FILHO, R. L. da S.
Data: | 2014-02-18
Ano: | 2013
Palavras-chave: | Canhão hidráulico; Uniformidade.; Irrigação por aspersão; Equipamento de irrigação; Irrigação.
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo calcular a uniformidade de irrigação para sistema de irrigação por aspersão do tipo canhão hidráulico submetido a vários espaçamentos em campo. Foi conduzido na propriedade hidroagrícola Lagoa do Ouro, no Município de Jequié, Bahia. O aspersor utilizado é do tipo canhão hidráulico, Plona-PLN 25. Foram utilizados 80 coletores no campo espaçados de 6 (m) para coleta das lâminas de água (mm). A evapotranspiração potencial da cultura foi medida a partir do tanque classe "A" instalado na propriedade. Os maiores valores apresentados de coeficientes de uniformidade CUC e CUD foram de 78% e 71% respectivamente para o espaçamento de 36x36 m; e os menores, 67% e 30% para o espaçamento 42x42 m.
Tipo: | Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1678-0892

17991

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/980323

Editor: | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2013.

Relação:

Embrapa Solos - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Solos. Boletim de pesquisa e desenvolvimento, 236).

Formato: | 17 p.