Data/hora: 13/06/2024 21:33:35

Provedor de dados: 	14	
País: 	Brazil	
Título: 	Metodologia de classificação digital aplicada a imagem de alta resolução espacial.	
Autores: 	ANDRADE, R. G.; SILVA, G. B. S. da; OLIVEIRA, B. P. de; VICENTE, L. E.; LEIVAS, J. F.	
Data: 	2013-07-03	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Sensoriamento Remoto; Uso da Terra.	
Resumo: 	Dados de sensoriamento remoto vêm contribuindo durante décadas para identificar, no espaço e no tempo, o uso e a cobertura da terra. Para tal finalidade, a aplicação de metodologias de classificação digital de imagens é fundamental, por implementar regras de decisão que auxiliam na interpretação dos alvos observados. Este estudo objetivou aplicar metodologia baseada na combinação de técnicas de geoprocessamento para classificar imagem de alta resolução espacial. Foi utilizada uma imagem do satélite GeoEye-1 do dia 9 de outubro de 2011 para uma área experimental do projeto GeoRastro. Os resultados revelaram dificuldades para separar projeção de sombra das árvores no solo, dossel sombreado e não sombreado. A metodologia foi satisfatória para classificar pastagem, no entanto, com a imagem fusionada foi possível identificar pixels que representam áreas de solo exposto no meio do pasto. Além disso, no traçado das curvas de nível foram discriminadas as classes de sombra, pastagem e solo exposto.	
Tipo: 	Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	1806-3322

3597

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/961257	
Editor: 	Campinas, SP: Embrapa Monitoramento por Satélite, 2012.	
Relação: 	Embrapa Territorial - Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento (INFOTECA-E)

(Embrapa Monitoramento por Satélite. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 26)	
Formato: 	19 p.