Data/hora: 04/06/2024 18:09:45

Provedor de dados: | 14
País: | Brazil
Título: | Caracterização geoambiental em áreas com barragem subterrânea no Semiárido brasileiro.
Autores: | NASCIMENTO, A. F. do; SILVA, M. S. L. da; MARQUES, F. A.; OLIVEIRA NETO, M. B. de; PARAHYBA, R. da B. V.; AMARAL, A. J. do.
Data: | 2016-03-04
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Captação de água de chuva.; Barragem Subterrânea.
Resumo: | O ambiente Semiárido brasileiro tem como peculiaridade a forte restrição hídrica, com regime pluviométrico de 400 a 800 mm anuais e chuvas irregulares concentradas em 2 a 3 meses do ano. Isto implica na necessidade das comunidades inseridas nesses ambientes adotarem técnicas diversas para captar e armazenar água das chuvas, destinadas tanto para o consumo (humano e animal) quanto para o uso agrícola (JAMALI et al., 2013). Assim, no Semiárido têm sido construídas barragens (de acumulação superficial e subterrânea), cisternas, barreiros convencionais, barreiros trincheiras, tanques de pedra, entre outras tecnologias, com a finalidade de coleta, acúmulo e estocagem das águas de precipitações pluviais, reduzindo os efeitos dos longos períodos de estiagem em áreas de agricultura familiar (SILVA et al., 2008). No presente documento, o objeto de estudo é a barragem subterrânea (BS).
Tipo: | Documentos (INFOTECA-E)
Idioma: | Português

Identificador:

1517-2627

19275

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1039672

Editor: | Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2015.

Relação:

Embrapa Solos - Documentos (INFOTECA-E)

(Embrapa Solos. Documentos, 180).

Formato:

il. color.

54 p.