Data/hora: 03/06/2024 05:33:28

Provedor de dados: 	Informação Tecnológica em Agricultura (Infoteca-e)	
País: 	Brazil	
Título: 	Potencial energético das biomassas de canjiqueira e do cambará.	
Autores: 	GALVANI, F.; OKAMURA, L. A.; SALIS, S. M.	
Data: 	2021-12-14	
Ano: 	2021	
Palavras-chave: 	Bioenergia; Biomassa; Recurso Energético; Bioenergy; Biomass production; Energy resources.	
Resumo: 	Resumo: A utilização de fontes renováveis na matriz energética mundial, especialmente a proveniente da biomassa, é um dos maiores desafios da sociedade atual na busca por alternativas ambientalmente favoráveis e economicamente viáveis. O uso de resíduos de biomassa tem se mostrado ser essa alternativa para a produção de energia renovável, seja por meio da queima direta, ou pela fabricação de bioproduto. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é caracterizar química e fisicamente os resíduos de duas espécies lenhosas nativas, canjiqueira (Byrsonima cydoniifolia) e cambará (Vochysia divergens), provenientes do manejo de limpeza do campo no Pantanal para avaliar e identificar suas potencialidades de aplicação em novos produtos e/ou geração de energia. As serragens dessas duas espécies foram avaliadas quanto às análises imediata, elementar, poder calorífico, termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial, espectroscopia na região do infravermelho, composicional (extrativos, hidrólise ácida e ligninas solúveis, insolúveis e totais, teor de celulose e hemicelulose) e quanto ao potencial de briquetagem. Os resultados apontam um excelente potencial de ambas as biomassas para geração de energia, principalmente da canjiqueira devido ao elevado teor de lignina, o que lhe confere um poder calorífico mais elevado. Além disso, a baixa presença de material inorgânico (cinzas) permite que essa espécie possa ser adequadamente utilizada em sistemas de geração térmica, sem comprometer o poder calorífico, a eficiência de combustão e a manutenção de equipamentos. Ressalta-se que o alto teor de lignina pode ser benéfico não apenas para geração de energia como também para outras aplicações dentro do conceito de biorrefinarias de lignina. O baixo teor de hemicelulose e celulose de ambas as biomassas demonstrou o baixo potencial para aplicações mais nobres como obtenção de polpa celulósica e também para produção de etanol celulósico.	
Tipo: 	Folhetos	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	Corumbá: Embrapa Pantanal, 2021.

http://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/1137802	
Relação: 	(Embrapa Pantanal. Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, 143).	
Fonte: 	openAccess