Data/hora: 02/06/2024 04:39:44

Provedor de dados: 	193	
País: 	Brazil	
Título: 	HIDRÓLISE ÁCIDA PARA PRODUÇÃO DE NANO LIGNINA EM PÓ	
Autores: 	Stygar Lopes, Marina; Elita Carneiro, Mayara; Sulato de Andrade, Alan; Potulski, Daniele Cristina.	
Data: 	2017-12-15	
Ano: 	2017	
Palavras-chave: 	Eucalipto; Resíduo; Serragem; Tecnologia.	
Resumo: 	O presente trabalho refere-se à produção e caracterização de nano lignina, ao utilizar uma hidrólise ácida em serragem, resíduo este gerado por serrarias. A nanotecnologia avança em diversos campos, devido ao seu grande potencial de novos usos para partículas em escala nanométrica. Consequentemente, o caráter renovável e biodegradável da lignina tem despertado interesse científico e econômico. A matéria prima deste estudo trata-se de serragem de Eucalyptus sp. Primeiramente, foi realizada a hidrólise ácida com ácido sulfúrico 72% na proporção 2:1. O material foi homogeneizado durante duas horas e então conservado em temperatura ambiente. Posteriormente, visando produzir a nano lignina, este material foi processado no moinho Microprocessador Super Masscolloider Masuko Sangyo nas concentrações de 1 e 2%. Para obter o pó da nano lignina foi necessário utilizar o equipamento denominado Spray Dryer, no qual o material é pulverizado dentro de uma câmara, terminando com a recuperação do material em pó. Estas nano ligninas em pó foram então caracterizadas pelas análises de espectroscopia de infravermelho médio, análise termogravimétrica, calorimetria exploratória diferencial, difração de Raios-x, microscopia eletrônica de transmissão e de varredura. As análises realizadas mostraram características intrínsecas de lignina nos dois materiais produzidos, o que comprova a eficiência da hidrólise ácida realizada ao obter lignina da serragem. A eficiência do uso do moinho, para produção de material em escala nano, foi afirmada pelas análises de caracterização microscópicas.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/56180

10.5380/biofix.v1i1.56180	
Editor: 	Universidade Federal do Paraná (UFPR)	
Relação: 	http://revistas.ufpr.br/biofix/article/view/56180/34268	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	BIOFIX Scientific Journal; v. 1, n. 1 (2018): Artigos aceitos; 41-47

2525-9725

10.5380/biofix.v1i1	
Fonte: 	Direitos autorais 2017 BIOFIX Scientific Journal

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0