Data/hora: 12/06/2024 02:16:24

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Resultados del monitoreo realizado en la playa La Puntilla, Santa Fe, La Habana, durante los años 2010 – 2011

Results of the monitoring carried out at La Puntilla Beach, Santa Fe, Havana, in 2010 and 2011	
Autores: 	Rivas, Lourdes; Salazar, Hermes; Peña, Leonel; Núñez, César; Felipe, Miguel.	
Data: 	2013-01-24	
Ano: 	2012	
Palavras-chave: 	Environmental monitoring; Sediments; Beach erosion; Beach profiles; Environmental monitoring; Sediment; Beaches.	
Resumo: 	La playa La Puntilla, ubicada en el poblado habanero de Santa Fe, constituye un importante elemento recreacional de uso público, que durante décadas ha experimentado un acelerado proceso de deterioro. Con el objetivo de conocer cuál es el comportamiento actual de la misma, se llevó a cabo un monitoreo con frecuencia trimestral durante los años 2010 y 2011. En cada uno de ellos se realizó un muestreo sedimentológico, colectándose un total de 21 muestras de arena. Además se realizaron nivelaciones en tres perfiles topográficos y mediciones de la línea de costa. Los resultados alcanzados permiten comprobar que el sector más estable de toda la playa es el este, mostrando las menores variaciones morfológicas y del diámetro medio del grano. El balance de los sedimentos se comporta como una sucesión de ganancias y pérdidas de un trimestre a otro, con una redistribución de los sedimentos entre los diferentes sectores de la playa. En el período de monitoreo no se produjo retroceso de la línea de costa, sino fluctuaciones de la misma. En la playa predomina la arena gruesa, seguida de la media y en menor medida la muy gruesa. Este sedimento es de origen biogénico presentando una alta madurez sedimentaria. Se pudo concluir que la potencia de los sedimentos es pobre, no excediendo 1 m de espesor y que no existen fuentes productoras cuya capacidad garantice el abastecimiento natural de arena a la playa, por lo que para su regeneración resultará imprescindible la alimentación artificial de arena.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	Serie Oceanológica (No. 11), p. 22-35

2072-800X

http://hdl.handle.net/1834/4568	
Editor: 	Instituto de Oceanología	
Relação: 	http://oceanologia.redciencia.cu/articulos/monitoreo_playa_113.pdf

Avello, O y Pavlidis, Y. (1975): Sedimentos de la Plataforma Cubana. Serie Oceanológica No.30. A.C. de Cuba. Blott. S. J y Pye (2001): GRADISTAT: a grain size distribution and statistics package for the analysis of consolidated sediments. Heart Surface Processes and forms26, 123 pp. Peña, L., Rivas, L., Sosa, M., Salazar, H., Juanes, J. L., Henríquez, J.D., Martell. R., García, C.(2001). Estudio de factibilidad para la regeneración de la playa La Puntilla. Santa Fe. Ciudad de la Habana. Informe inédito. Instituto de Oceanología. Petelín, V. M. (1967): Análisis granulométrico de los sedimentos marinos. Edit. Nauka, Moscú, pp. 76. Salazar, H., Peña, L., Rivas, L., Perdomo, D. (2007): Evaluación del estado actual de la playa La Puntilla, y posibles acciones a ejecutar para mejorarla. Informe inédito. Instituto de Oceanología. Shore Protection Manual. (1984) Tomo 1. Capítulo 4. Coastal Engineering Research Center, pp 4 – 12: Material del litoral. Sosa, M. (2005): Evaluación de las afectaciones provocadas por las penetraciones del mar asociadas al Huracán Wilma en los litorales arenosos más importantes de Ciudad de la Habana. Informe inédito. Instituto de Oceanología.	
Fonte: 	http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/