Data/hora: 12/06/2024 05:58:44

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Relación entre la longitud mínima de cable de arrastre a filar y la profundidad de pesca en función de las variables más representativas

Relationship between minimum length of warp payed out and fishing depth as a function of the most representative variables	
Autores: 	Ercoli, R.	
Data: 	2007-11-05	
Ano: 	1986	
Palavras-chave: 	Fishing gear; Gear research; Fishing gear; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_2946.	
Resumo: 	A practical and simple technique which gives an aproximate solution to the determination of minimum length of warp payed out durin a demersal or botto,m trawl operation es proposed. The method takes into account such variables as: weight in the water of warp payed out, of the otter board an the maximum trawling speed determined for each vessel in particular. The FRS "Dr. E.L. Holmberg" of the National Institute for Scientific Research and Development (INIDEP, Mar del Plata)was used to test the method.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	Revista de Investigación y Desarrollo Pesquero, 6. p. 153-164

0325-6375

http://hdl.handle.net/1834/2025	
Editor: 	Mar del Plata: Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP)