Data/hora: 10/06/2024 16:22:42

Provedor de dados: 	20	
País: 	Belgium	
Título: 	Análisis de las variaciones morfológicas de la Isla Santa Clara en los últimos 30 años, con énfasis en el área de la Estación Científica CPFG Héctor Chiriboga	
Autores: 	Martillo, C.; Moreira, L.; Pazmiño, A.; Chunga, K.; Rosero, J.; Calderón, M.; Romero, A.	
Data: 	2010-02-07	
Ano: 	2009	
Palavras-chave: 	Morphometry; Tectonics; Global positioning systems; Islands; Tectonics; Global positioning systems; Islands; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_31904; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_36733; Http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_3962.	
Resumo: 	La Isla Santa Clara se encuentra ubicada a la entrada de Guayaquil, es un Humedal de Importancia Internacional en el Marco de la Convención RAMSAR, habiendo sido declarada como sitio RAMSAR N° 1142, el 2 de febrero del 2002. En ella se encuentra construída la estación científica CPFG Héctor Chiriboga Guerra, donde se toman datos oceanográficos y meteorológicos. La Isla Santa Clara tiene un origen tectónico, pues es producto de un esfuerzo comprensivo del Pleistoceno Superior, ocasionado por el sistema de fallas transcurrentes Caracas-Guayaquil. Debido a procesos geológicos y ambientales, la Isla Santa Clara ha sufrido una erosión muy acelerada calculado en 1’824.710m3 entre los años 1980 a 2000, alrededor de toda la isla, y de 80,000m3 alrededor del sector donde se encuentra actualmente la estación científica Chiriboga. En el presente documento se analiza los cambios morfológicos que ha sufrido la isla Santa Clara en los últimos 30 años, para lo cual se utilizó información histórica topográfica y de restitución fotogramétrica, así como información actualizada tomada en campo GPS diferencial, a partir de la cual se generaron modelos digitales del terreno (MDT) y perfiles topográficos que permitieron analizar y cuantificar las variaciones temporales en la isla.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	Acta oceanográfica del Pacífico, 15(1). p. 203-215

1390-129X

http://hdl.handle.net/1834/3371	
Editor: 	Instituto Oceanográfico de la Armada