Data/hora: 03/06/2024 16:24:00

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium
Título: | Calidad de las aguas en el período 2003-2009 en marina Gaviota Varadero
Autores: | López García, D.; Blanco Concepción, M.
Data: | 2010-07-30
Ano: | 2010
Resumo: | En el presente trabajo se exponen los resultados de diez etapas de monitoreo ambiental, según lo dispuesto en el EsIA del Dragado a Marina Gaviota Varadero. El mismo tuvo como objetivo evaluar la calidad del agua y de los sedimentos, sobre la base de las mediciones de una serie de parámetros hidroquímicos y de contaminación además de la caracterización de la biota terrestre y marina, que permitieran valorar el estado del medio una vez concluidas las acciones ambientales, en la región. Se realizaron mediciones de oxígeno disuelto, DBO5, DQO, pH, salinidad, temperatura, ciclo de nutrientes, hidrocarburos totales del petróleo, grasas y aceites, metales pesados (Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Hg y Pb), coliformes fecales en aguas. En los sedimentos se estudiaron los metales pesados, hidrocarburos, carbón y nitrógeno orgánico. Se evaluó la calidad de las aguas de acuerdo con las normas cubanas vigentes y según el Índice de calidad del agua de Martínez de Bascaron. En general los resultados para los indicadores estudiados muestran que la calidad del agua en la Marina se evalúa de dudosa para fines pesqueros y limitada para el baño. En el resto de los puntos monitoreados (los canales y la zona E de Punta Las Morlas) los resultados obtenidos para los principales indicadores de calidad (oxígeno disuelto, DBO, pH, salinidad, NO2, NH4, PO4, relación NTI/PT, coliformes fecales y totales, grasas y aceites y calidad del sedimento) son adecuados y por tanto satisfacen las Normas Cubanas de Buena Calidad.
Tipo: | Preprint
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/1834/3577