Data/hora: 01/06/2024 02:51:07

Provedor de dados: 	Ocean Docs: e-repository of  publications	
País: 	Belgium	
Título: 	Transport de polluants dans la lagune de Bizerte simule par un modèle de circulation de l’eau

Pollutant advection in the Bizerte lagoon simulated by a water circulation model	
Autores: 	Harzallah, A.	
Data: 	2006-01-30	
Ano: 	2003	
Palavras-chave: 	Pollution monitoring; Pollutants; Industrial wastes; Transport; Models.	
Resumo: 	لقد تم تطبيق نموذج حسابي لتمثيل تنقل المياه وتسرب المواد الملوثة في بحيرة بنزرت. يتكون النموذج من ثلاثة أبعاد وهو يأخذ في الحسبان تبادل كميات المياه، الأملاح والطاقة بين البحيرة والبيئة المحيطة بها. وفي هذا النموذج مثالي حسابي لتسرب المواد الملوثة اللاتفاعلية. لقد تم تطبيق النموذج لتمثيل تسرب هذه المواد من موقع في جنوب غرب البحيرة ثم في أهم المواقع حول البحيرة. ولقد استعملت الرياح التي قيست والمد والجزر من البحر. لقد أثبتت النتائج ان المواد الملوثة تتبخر في المياه في خلال بضع ساعات.	
Tipo: 	Journal Contribution	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	Bull. INSTM Salammbô, 30, p. 121-133

0330-0080

http://hdl.handle.net/1834/1114	
Editor: 	INSTM	
Formato: 	585472 bytes

application/pdf