Data/hora: 05/06/2024 02:27:16

Provedor de dados: | 20
País: | Belgium

Título:

Ecologie de bassins de lagunage pour le traitement d’effluents domestiques en milieu tropical humide (Côte d'Ivoire).

Ecology of oxydation ponds in the treatment of domestic sewage in a humid tropical zone (Côte d'Ivoire).

Autores: | Guiral, D.; Bouvy, M.; Arfi, R.; Bambara, S.
Data: | 2014-06-30
Ano: | 1993
Palavras-chave: | Sewage treatment; Aquaculture effluents.
Resumo: | La station d'assainissement de Dabou (Côte d'Ivoire), constituée de trois bassins de lagunage, est conçue pour assurer une épuration biologique des effluents domestiques et une valorisation des sous-produits terminaux par l'aquaculture. Le premier bassin, caractérisé par une fosse anaérobie, est suivi de deux bassins similaires temporairement aérobies, disposés en série. Pour comprendre le fonctionnement écologiques et les performances de cette station, une opération a été menée en février 1989. Outre la description des variations nycthémérales des paramètres physiques et l'estimation de la charge organique, le cycle biogéochimique de l'azote et les compartiments bactériens, phytoplanctoniques et zooplanctoniques ont été étudiés pour chacun des bassins.Le bassin 1 présente une succession journalière de sédimentation pendant la courte phase oxygénée diurne et de remise en suspension au cours de la nuit. Ainsi  il fonctionne de jour comme un bassin de stabilisation et de nuit comme un prédigesteur. L'oxygénation de la couche de surface est liée à l'activité photosynthétique du phytoplancton, caractérisée par une efficacité supérieure à 1,5%.L'incorporation de thymidine tritiée par les bactéries aérobies est couplée à la tension d'oxygène. Le métabolisme azoté dominé par l'ammonique résulte d'un catabolisme essentiellement anaérobie. Les concentrations en ammonique évoluent selon un cycle nycthéméral marqué en raison de l'activité du phytoplancton. Le deuxième bassin soumis à une charge organique plus faible présente une forte production phytoplanctonique (9420mgCm-2j-1)réalisée essentiellement par du nanoplancton. L'efficacité de l'échelon primaire est supérieure à 4,5%. Cette activité entraîne un niveau d'oxygénation supérieur à celui du bassin 1. Les productions bactériennes sont très élevées avec un temps de doublement de la biomasse maximum au fond du bassin estimé à 1 h. Les teneurs en N-NO2 et en N-NO3 suivent un rythme nycthéméral marqué avec des valeurs maximales pendant la phase d'oxygénation diurne. Les activités de dénitrification sont observées au fond du bassin et en surface lors du minimum d'oxygène. La succession journalière de processus bactériens antagonistes et synthrophiques (nitrification et dénitrification)assure un abattement significatif de la charge azotée. Malgré une période d'oxygénation plus longue et un seston à dominante algale, les productions bactériennes et photosynthétiques du bassin 3 sont équivalentes à celles du bassin 2. Le métabolisme azoté est marqué par la permanence des fortes concentrations en N-NO2 et en N-NO3 et par des variations nycthémérales des teneurs en N-NH4. Les activités d'ammonification et de nitrification sont élevées. L'activité de dénitrification est nulle en raison des fortes valeurs en oxygène et du pH. Avec une biomasse cinq fois supérieure à celle du bassin 2, le zooplancton est plus diversifié mais ne représente que 0,2% de la biomasse carbonée totale. La conversion en biomasse algale des métabolites issus de la minéralisation de l'effluent est efficacement réalisée par ce procédé de lagunage. Cependant, les transferts trophiques du phytoplancton au zooplancton semblent insuffisants pour supporter une exploitation piscicole.
Tipo: | Journal Contribution
Idioma: | Francês

Identificador:

Journal Ivoirien d'Océanologie et de Limnologie, 2 (1), p. 19-41

1018-0354

http://hdl.handle.net/1834/5520

Relação: | Dufour, Ph..- Influence des conditions de milieu sur la biodégradation des matières organiques dans une lagune tropicale.- Oceanol. acta 5.:1982.-pp.355-363
Fonte: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/