Data/hora: 10/06/2024 11:10:21

Provedor de dados: | 25
País: | Brazil
Título: | FERTIRRIGAÇÃO COM ESGOTOS TRATADOS POR PROCESSOS ANAERÓBIOS E PÓS -TRATAMENTO
Autores: | Santos, Roberto Jose dos; Fortes Neto, Paulo; Batista, Getulio Teixeira.
Data: | 2011-06-28
Ano: | 2011
Palavras-chave: | Reatores; Irrigação; Reuso de águas; Águas residuárias; Water reuse; Waste waters.
Resumo: | Citação: SANTOS, R. J. dos; FORTES NETO, P.; BATISTA, G. T. Fertirrigação com esgotos tratados por processos anaeróbios e pós –tratamento. Repositório Eletrônico Ciências Agrárias, Coleção Ciências Ambientais, &lt;http://www.agro.unitau.br/dspace&gt;. p. 1-10, 2011.  Resumo. Este trabalho foi desenvolvido a partir de pesquisas de artigos científicos de experimentos efetuados na cidade de Campina Grande, com esgotos domésticos, tratados inicialmente por reatores anaeróbios do tipo UASB e posteriormente submetidos a diversos tipos de pós- tratamentos, em todas as experiências avaliou-se a eficiência de cada sistema, buscando-se verificar basicamente, alguns indicadores tais como: remoção de nutrientes, organismos patogênicos, eficiência de DBO, DQO, sólidos e frações, nitrogênio, fósforo, potássio, contaminação fecal, ovos de helminto. Foram utilizados vários tipos de pós-tratamentos, como: filtro anaeróbio com chicana, lagoa de polimento, terras úmidas não vegetadas e terras úmidas vegetadas, sistema wetland e leito de brita. Nas experiências relacionadas nos artigos científicos, verificou-se que o pós-tratamento do tipo, filtro biológico, terras úmidas vegetadas e não vegetadas, sistema wetland e o leito de brita, apresentaram produção de nutrientes, necessários e suficientes para irrigação de culturas na região nordeste, porém a concentração de coliformes termotolerantes ficou acima das recomendações da OMS, e que, entre todos os sistemas estudados, o que produziu o melhor efluente para a irrigação dentro dos limites estabelecido pela OMS, foi a lagoa de polimento, entretanto com seu pH acima da média, o sistema perdeu nitrogênio e fósforo.
Tipo: | Article
Idioma: | Português
Identificador: | http://hdl.handle.net/2315/172

Formato:

143581 bytes

application/pdf