Data/hora: 05/06/2024 11:15:00

Provedor de dados: 	25	
País: 	Brazil	
Título: 	Tratamento de efluentes por leito cultivado: Sistema para pequenas comunidades	
Autores: 	Santos, Roberto José dos; Fortes Neto, Paulo; Batista, Getulio Teixeira.	
Data: 	2011-07-21	
Ano: 	2011	
Palavras-chave: 	Coliformes; Efluentes; Esgoto doméstico; Leito cultivado; Domestic sewage; Effluents.	
Resumo: 	Resumo: A pesquisa teve como base o trabalho de campo desenvolvido nas dependências do Viveiro de Plantas Municipal de Jacareí, Estado de São Paulo, Brasil. Foi projetado um sistema constituído por fossa séptica e leito cultivado, com objetivo de solucionar os problemas dos esgotos gerados pelas comunidades rurais e das periferias de áreas urbanas. O sistema foi dimensionado para fazer o tratamento de esgotos gerado por 40 pessoas, funcionários e visitantes. O projeto é constituído de duas unidades, fossa séptica e leito cultivado. O efluente gerado na fossa séptica foi direcionado para o leito cultivado, formado por duas camadas, uma de brita e outra, de areia, sendo que na camada de brita foram plantadas 50 mudas de espécie Zantedeschia aethiopica L. O sistema iniciou sua operação em junho de 2004 e apresentou alguns resultados: redução de Carga Orgânica, Nutrientes e Microrganismos Patogênicos, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) - 87%, Demanda Química de Oxigênio (DQO) – 99%, Coliformes Fecais e Totais – 46%, Nitrogênio Amoniacal - 40%, Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) – 38%, eficiência no pH = 6,9 entre o efluente bruto e tratado (86,6%) e redução significativa de fósforo e ausência de toxicidade.	
Tipo: 	Article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/2315/177	
Formato: 	205939 bytes

application/pdf