Data/hora: 09/06/2024 13:26:35

Provedor de dados: | Ciências Agrárias: Repositório Eletrônico do Departamento de Ciências Agrárias da Unitau
País: | Brazil
Título: | ANÁLISE DA CARGA DE SEDIMENTOS DA REPRESA DE PARAIBUNA COM BASE EM DADOS MULTIESPECTRAIS
Autores: | Dias, Nelson W.; Batista, Getulio T.; Targa, Marcelo S.; Catelani, Celso S.
Data: | 2006-05-26
Ano: | 2006
Palavras-chave: | Sensoriamento remoto; Turbidez; Sedimentação; Represa.
Resumo: | Neste estudo foram utilizadas duas imagens Landsat TM de fevereiro e outubro de 2003 cobrindo as bacias contribuintes da represa de Paraibuna, estado de São Paulo. O objetivo foi comparar o aporte de sedimentos carreados das bacias, do Rio Paraitinga e do Rio Paraibuna, as quais apresentam diferentes condições de cobertura do solo e qualidade dos recursos hídricos, e avaliar as diferenças entre as respostas espectrais da água de diversos trechos da represa. As imagens foram classificadas pelo método supervisionado para determinação das classes de cobertura do solo. A área da represa, separada por máscara, foi classificada pelo método não-supervisionado para identificação das classes de turbidez. A análise de regressão dos números digitais dos píxels de água forneceu coeficientes que foram usados para calcular a contribuição relativa de cada bacia (CRB) nos dois períodos analisados. Os resultados mostraram que há influências diferenciadas entre as bacias contribuintes sobre o aporte de sedimentos para a represa e que é evidente a relação destas com os tipos de cobertura predominantes em cada bacia. O cálculo da CRB, em função das respostas espectrais e das áreas de cobertura erodível e não-erodível, apresentou diferenças significativas entre as bacias e proporcionalmente estáveis nos dois períodos analisados.
Tipo: | Article
Idioma: | Português
Identificador: | http://hdl.handle.net/2315/58

Relação:

1

4

Formato:

499738 bytes

application/pdf