Data/hora: 09/06/2024 05:48:19

Provedor de dados: | Depósito Institucional Abierto de Documentos Digitales del Colegio de Postgraduados (COLPOS DIGITAL )
País: | Mexico
Título: | Riesgo por inundación asociada a eventos de precipitación extraordinaria en la subcuenca del río La Antigua, Veracruz.
Autores: | Larios Tlali, Hugo.
Data: | 2014-08-11
Ano: | 2014
Palavras-chave: | Simulación hidráulica; Inundación; Hidrograma; Fenómenos hidrometeorológicos extremos; Calibración; Validación; Riesgo por inundación; Hydraulic simulation; Flood hydrograph; Extreme weather phenomena; Calibration; Validation; Flood risk; Hidrociencias; Maestría.
Resumo: | El objetivo del presente estudio fue aplicar el modelo de simulación hidráulica HEC-RAS para delimitar las zonas con riesgo a inundación en la subcuenca del río La Antigua, Ver., utilizando la metodología del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) que considera la vulnerabilidad y el peligro de un sistema ante la ocurrencia de un fenómeno extremo perturbador. El modelo HEC-RAS usa ecuaciones diferenciales determinísticas que simulan el comportamiento y la dinámica de los niveles de agua en secciones transversales del cauce; su aplicación bajo condiciones de flujo no permanente y régimen mixto, permitió definir las áreas de inundación alcanzadas durante una avenida extraordinaria. Para la simulación hidráulica se construyeron hidrogramas unitarios sintéticos con datos de precipitación registrados durante un evento hidrometeorológico extremo; la geometría del cauce se obtuvo con la extensión HEC-GeoRAS, herramienta que extrajo y procesó información georeferenciada del Modelo Digital de Elevación (MDE) LiDAR tipo terreno; los coeficientes de rugosidad (ɳ de Manning) se estimaron de acuerdo a las características físicas del canal. Mediante un análisis de sensibilidad se calibraron y validaron los resultados obtenidos por el modelo, para ello se empleó información hidrométrica (caudal y niveles) registrada en la estación 28003 Cardel; la aplicación de tres estadísticas de prueba: R2, RMSE y DMA, indicaron un alto ajuste entre datos observados versus simulados, respaldando la aplicabilidad del modelo HEC-RAS para simular, predecir y delimitar zonas de riesgo por inundación. Finalmente se propusieron algunas medidas estructurales y no estructurales para el control de inundaciones. _______________ FLOOD RISK ASSOCIATED WITH EXTRAORDINARY PRECIPITATION EVENTS IN THE SUBBASIN OF THE RIVER LA ANTIGUA, VERACRUZ. ABSTRACT: The aim of this study was to apply the hydraulic simulation model HEC-RAS to delineate flood hazard areas in the subbasin of the river La Antigua, Veracruz, using the methodology of the National Center for Disaster Prevention (CENAPRED) which considers the vulnerability and danger of system upon the occurrence of an extreme event disturbing. The HEC-RAS model used to simulate the behavior and dynamics of water levels in the channel cross sections deterministic differential equations; application under conditions of unsteady flow and mixed regime, allowed defining floodplains reached during an extraordinary avenue. For hydraulic simulation Synthetic unit hydrographs were constructed using data recorded during a hydrometeorological extreme precipitation event; channel geometry was obtained with HEC-GeoRAS, extension tool extracted and processed georeferenced information of Digital Elevation Model (DEM) LiDAR terrain type; roughness coefficients (Manning ɳ) were estimated according to the physical characteristics of the channel. Through a sensitivity analysis was calibrated and validated the results obtained by the model for this hydrometric information (flow and level) recorded at station 28003 Cardel was used; the application of three test statistics: R2, RMSE and DMA, indicated a high fit between simulated versus observed data, supporting the applicability of the model HEC-RAS to simulate, predict and define flood risk areas. Finally some structural and non-structural measures for flood control were proposed.
Idioma: | Espanhol
Identificador: | http://hdl.handle.net/10521/2375