Data/hora: 16/06/2024 09:44:47

Provedor de dados: 	32	
País: 	Mexico	
Título: 	Evaluación de impacto ambiental por el método Batelle Columbus del túnel de desfogue de la laguna de Metztitlán, Estado de Hidalgo.	
Autores: 	Mendoza Cariño, Mayra.	
Data: 	2010-08-15	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Impacto ambiental; Impacto neto global; Environmental impact; Neat global impact; Maestría; Hidrociencias.	
Resumo: 	El Distrito de Riego 08 se localiza en la Cuenca de Metztitlán, en la Reserva de la Biósfera de la Barranca de Metztitlán (RBBM) parte Norte. El desbordamiento del río y la laguna Metztitlán ocasionan inundaciones en la zona con una frecuencia de 2.5 años (CNA, 2003). Aunque ya existen dos túneles de desfogue de la laguna al río Almolón, estos son insuficientes pues liberan el agua en más de seis meses por ello, la Comisión Nacional del Agua propone construir un nuevo túnel. El objetivo de esta investigación fue evaluar el impacto ambiental en la biodiversidad de la RBBM con base en las categorías de Ecología y Contaminación del Método Batelle Columbus (MBC), que generará la construcción del túnel de desfogue propuesto para la laguna de Metztitlán, en el Estado de Hidalgo. Se identificó 42 parámetros ambientales susceptibles de afectarse por la construcción del túnel mediante la matriz de Importancia, las actividades más incidentes serán camino de acceso y obras de protección. Según el MBC, el impacto neto global del proyecto es de 223.6 unidades de impacto ambiental de un total de 1 000 unidades es decir, el 22.4 % del impacto máximo y la categoría más afectada será Ecología con el 4.7 %. Aunque el impacto neto global es aceptable y se afectará sólo el 6.68 % del área de la RBBM, el sistema de alerta señala la biodiversidad. Se recomienda que la fase de operación del túnel se realice bajo un Reglamento de Operación que evite el desfogue en época de sequía y sólo libere el volumen excedente al caudal ambiental de Rango Óptimo. _______________ ABSTRACT:  The irrigation District 08 is in metztitlán´s basin, in the Reserva de la Biósfera de la Barranca de Metztitlán (RBBM), north part. The overflowing of the river and lagoon Metztitlán provoke floods in this place with a frequency of 2.5 years (CNA, 2003). Although there are two tunnels of vent from lagoon to river Almolón, they are insufficient and discharge is more than six months  for this, the Comisión Nacional del Agua propose to build a new tunnel. The objective of this investigation was evaluate the environmental impact on RBBM’s biodiversity in categories of Ecology and Environmental Pollution of the Batelle Columbus method (BCM), that the construction’ new tunnel will generate in the lagoon Metztitlán, State of Hidalgo. It was identified 42 environmental factors that are susceptible to have an effect on tunnel’s construction through Importance’s matrix, the activities more incidental are opening way and protection’s works. According BCM, the neat global impact of the project is 223.6 unities of environmental impact from 1 000 unities so to say, 22.3 % of the maximum impact and the category more affected is Ecology with 4.7 %. Although the neat global impact is acceptable and it will affect only 6.68 % of the RBBM’s area, the alert system point to the biodiversity. It is recommendable that the tunnel’s operation phase be under an Operation’s Regulation that avoids venting on dry season and only liberating the excess volume to the environmental volume of Optimum Status.	
Idioma: 	Espanhol	
Identificador: 	http://hdl.handle.net/10521/145