Data/hora: 04/06/2024 02:51:17

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine entre février et octobre 2017	
Autores: 	Retho, Michael.	
Data: 	2018-05-24	
Ano: 	2018	
Palavras-chave: 	MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.	
Resumo: 	Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2017 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal SEAs). Elle fait également partie du réseau COAST-HF (Coastal OceAn observing SysTem – High Frequency). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètres qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à deux niveaux (surface et fond) avec une fréquence horaire. Un pyranomètre permet également la mesure du rayonnement phytosynthétique actif. Ce rapport synthétise les informations qui ont permis de qualifier les données sur le site des réseaux eulériens d’Ifremer (Coriolis) : contrôles in-situ, historique des opérations de maintenance, constats de vérification des sondes avant et après campagne. Les données ont été qualifiées en trois états : bon, douteux et mauvais.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55218/56693.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00441/55218/	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	2018 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use