Data/hora: 05/06/2024 18:14:16

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Etude de l'hydrodynamique sous des plaques immergées proches du fond soumises à la houle
Autores: | LHF, Laboratoire d'Hydraulique de France; IFREMER, Laboratoire LABEIM La Tremblade.
Data: | 1995-10
Ano: | 1995
Palavras-chave: | Hydrodynamisme; Vélocimétrie; Houle; Dynamique des vases; Bassin de Marennes Oléron.
Resumo: | Par le contrat n° 93/5 526 038, l'Ifremer a demandé au LHF l'exécution d'une étude bibliographique et expérimentale sur l'impact d'installations ostréicoles sur l'hydrodynamisme.  Des mesures par vélocimétrie laser de la cinématique sous une ou plusieurs plaque(s) disposée(s) dans un canal à houle expérimental, pour différentes hauteurs d'immersion, ont été effectuées.  Cette étude a pour objet de mieux comprendre, à l'avenir, la dynamique des vases dans cet environnement.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês
Identificador: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00135/24635/22663.pdf
Relação: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00135/24635/
Formato: | application/pdf
Fonte: | 1995 Ifremer