Data/hora: 04/06/2024 05:41:38

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Qualification des données acquises par la station de mesure MOLIT en baie de Vilaine entre mars et octobre 2015
Autores: | Retho, Michael; Gabellec, Raoul.
Data: | 2016-05-24
Ano: | 2016
Palavras-chave: | MOLIT; Bouée instrumentée; Haute fréquence; Baie de Vilaine; Qualification; Température; Salinité; Oxygène dissous; Turbidité; Fluorescence.
Resumo: | Ce rapport présente les éléments qui ont conduit à la qualification des données acquises en 2015 par la station de mesure haute fréquence MOLIT (Mer Ouverte Littoral). La bouée MOLIT est déployée depuis 2008 en baie de Vilaine, une des zones de la côte atlantique les plus menacées par l’eutrophisation. Cette bouée instrumentée constitue un des systèmes de mesure du réseau de mesure haute fréquence Ifremer HOSEA (High frequency Observation network for the environment in coastal SEAs). Cette station est équipée d’une sonde multiparamètre qui mesure les paramètres température, salinité, oxygène dissous, turbidité et fluorescence. Les mesures sont effectuées à deux niveaux (surface et fond) avec une fréquence d’une mesure horaire. Ce rapport synthétise les informations qui ont permis de qualifier les données sur le site des réseaux eulériens d’Ifremer (Coriolis) : contrôles in-situ, historique des opérations de maintenance, constats de vérification des sondes avant et après campagne. Les données ont été qualifiées en quatre états : 1-BON, 2-MOYEN, 3-DOUTEUX, 4-MAUVAIS.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/00335/44596/44324.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00335/44596/

Formato: | application/pdf

Fonte:

2016 Ifremer

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use