Data/hora: 09/06/2024 10:40:53

Provedor de dados: | Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
País: | France
Título: | Buoy management unit 1 data from the EMSO-Azores observatory, 2012-2013
Autores: | Legrand, Julien; Sarradin, Pierre-marie; Cannat, Mathilde.
Data: | 2015-10
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Mid-Atlantic Ridge; EMSO; Lucky Strike; Buoy; Time-series; Transmission; MoMAR; BOREL.
Resumo: | This dataset contains technical parameters (Voltage in V, internal pressure in mbar, water intrusion detection, tilt in °) acquired between Jannuary 2012 and December 2012 by the buoy management unit 1, which is the Electronic core of BOREL, the transmission buoy of the EMSO-Azores observatory (data acquired every 6 hours).
Tipo: | Dataset

Identificador:

DOI:10.17882/41347

http://dx.doi.org/10.17882/41347

Editor: | Seanoe
Fonte: | restricted use