Data/hora: 04/06/2024 04:21:15

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Bilan d’une surveillance à haute fréquence en zone côtière sous influence anthropique (Boulogne-sur-Mer). Opérations et actions scientifiques pour l’année 2018
Autores: | Lefebvre, Alain; Grassi, Kelly; Caillault, Emilie.
Data: | 2019
Ano: | 2019
Palavras-chave: | Manche orientale; Boulogne-sur-Mer; Haute fréquence temporelle; MAREL; Hydrologie; Fluorescence.
Resumo: | Installée dans la rade de Boulogne-sur-Mer et inaugurée le 25 novembre 2004, la station MARELCarnot mesure, toutes les 20 minutes, la salinité, la température de l’eau et de l’air, la fluorescence, la turbidité, la concentration en oxygène dissous, le pourcentage de saturation en oxygène, le P.A.R., l’humidité relative, la direction et la vitesse du vent, la hauteur d’eau et toutes les 12 heures, la concentration en nitrate, en phosphate et en silicium. Ce rapport vise à présenter les principaux éléments utiles à l’utilisateur des données afin de pouvoir adapter son étude en fonction de la disponibilité des données, de leur qualité et, bien entendu, de son objectif. Les résultats des paramètres température, salinité, turbidité, concentration et saturation en oxygène, fluorescence sont présentés de manière plus détaillée afin de mettre en évidence les cycles saisonniers caractéristiques de cet écosystème.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

https://archimer.ifremer.fr/doc/00590/70203/68230.pdf

https://archimer.ifremer.fr/doc/00590/70203/

Formato: | application/pdf

Fonte:

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use