Data/hora: 11/06/2024 01:25:51

Provedor de dados: | Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
País: | France
Título: | COSTOF, technical data from SeaMoN West, node of the EMSO-Azores observatory, 2011-2012
Autores: | Legrand, Julien; Sarradin, Pierre-marie; Cannat, Mathilde.
Data: | 2015-10
Ano: | 2015
Palavras-chave: | Mid-Atlantic Ridge; EMSO; Lucky Strike; Time-series; Geophysical monitoring node; MoMAR; COSTOF.
Resumo: | This dataset contains technical parameters (Voltage in V, current in mA, energy in Ah, internal pressure in mbar, water leak detection) acquired between Jannuary 2011 and December 2011 (n=332) by the COSTOF (COmmunication and STOrage Front-end), which is the Electronic core of SeaMoN West, the bottom station of EMSO-Azores dedicated to geophysical observations (data acquired every 6 hours).
Tipo: | Dataset

Identificador:

DOI:10.17882/41460

http://dx.doi.org/10.17882/41460

Editor: | Seanoe
Fonte: | restricted use