Data/hora: 16/06/2024 15:36:29

Provedor de dados: 	5	
País: 	France	
Título: 	Valorisation des rejets urbains et thermiques en zone littorale - Production primaire	
Autores: 	Bazzon, H.; Lepailleur, M.; Rogger, M.	
Data: 	1979	
Ano: 	1979	
Palavras-chave: 	Eau résiduaire urbaine; Calories; Algues marines; Aquaculture; Nutrients; Urban sewage water; Calories; Marine algae; Aquaculture; Nutrients.	
Resumo: 	Discharges of urban sewage water and waste heat from industries or power plants can be used in modern saltwater aquaculture. Urban sewage water diluted to 30 % in seawater which temperature is increased of 10 to 15° C gives a primary productivity equal to the produc­tivity of a standard culture medium. That bio-treatment which includes the addition of calories to the seawater, eliminates up to 90 % of the phosphorus and the nitrates.	
Tipo: 	Text	
Idioma: 	Francês	
Identificador: 	http://archimer.ifremer.fr/doc/00305/41660/40869.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00305/41660/	
Editor: 	Publications du Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO). Série : Actes de colloques, n° 7, 1979, pp. 181-192	
Formato: 	application/pdf	
Fonte: 	Centre National pour l’Exploitation des Océan, 1979

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use