Data/hora: 08/06/2024 16:37:10

Provedor de dados: | 5
País: | France
Título: | Valorisation des rejets urbains et thermiques en zone littorale - Production primaire
Autores: | Bazzon, H.; Lepailleur, M.; Rogger, M.
Data: | 1979
Ano: | 1979
Palavras-chave: | Eau résiduaire urbaine; Calories; Algues marines; Aquaculture; Nutrients; Urban sewage water; Calories; Marine algae; Aquaculture; Nutrients.
Resumo: | Discharges of urban sewage water and waste heat from industries or power plants can be used in modern saltwater aquaculture. Urban sewage water diluted to 30 % in seawater which temperature is increased of 10 to 15° C gives a primary productivity equal to the produc­tivity of a standard culture medium. That bio-treatment which includes the addition of calories to the seawater, eliminates up to 90 % of the phosphorus and the nitrates.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês

Identificador:

http://archimer.ifremer.fr/doc/00305/41660/40869.pdf

http://archimer.ifremer.fr/doc/00305/41660/

Editor: | Publications du Centre National pour l'Exploitation des Océans (CNEXO). Série : Actes de colloques, n° 7, 1979, pp. 181-192
Formato: | application/pdf

Fonte:

Centre National pour l’Exploitation des Océan, 1979

info:eu-repo/semantics/openAccess

restricted use