Data/hora: 17/06/2024 02:43:04

Provedor de dados: | Institutional Archive of Ifreme (ArchiMer)
País: | France
Título: | Etude en bassin des modèles réduits de chalut - 2ème partie
Autores: | Libert, Louis; Portier, Marcel.
Data: | 1973-07
Ano: | 1973
Resumo: | Cet article fait suite à une première publication (NEDELEC et PORTIER, 1968 ; Science et Pêche n° 172) où, en même temps que des considérations sur la théorie des essais de modèles réduits en bassin et la réalisation pratique des maquettes d'engins de pêche, ces auteurs avaient décrit divers chaluts et leur gréement. Il y était fait état en particulier du chalut de fond 27/47 et du chalut semipélagique 35/42 gréés tous les deux avec des entremises et des bras. On y traitait également du chalut pélagique à 4 faces 17,60 X 15,35 tel qu'il est utilisé par les bateaux de 150 à 200 cv, c'est-à-dire avec un gréement à fourches et des panneaux rectangulaires traînant sur le fond.
Tipo: | Text
Idioma: | Francês
Identificador: | http://archimer.ifremer.fr/doc/1973/publication-7093.pdf
Editor: | ISTPM
Relação: | http://archimer.ifremer.fr/doc/00000/7093/
Formato: | application/pdf
Fonte: | Science et Pêche (0036-8350) (ISTPM), 1973-07 , Vol. 227 , P. 29-45
Fonte: | Ifremer