Data/hora: 05/06/2024 08:39:52

Provedor de dados: | 53
País: | Brazil
Título: | Simulação da estabilidade de tratores agrícolas 4x2
Autores: | Khoury Junior,Joseph Kalil; Souza,Cristiano Márcio Alves de; Rafull,Leidy Zulys Leyva; Varella,Carlos Alberto Alves.
Data: | 2009-01-01
Ano: | 2009
Palavras-chave: | Mecanização agrícola; Tombamento; Segurança.
Resumo: | O objetivo do trabalho foi simular computacionalmente a estabilidade de tratores agrícolas 4x2. Experimentos de simulação foram realizados visando analisar o comportamento dinâmico de um trator agrícola 4x2 trabalhando em diferentes condições de operação e de terreno. Nas simulações em que se variaram as posições do trator sobre uma pista inclinada até o tombamento lateral, o ângulo de posição igual a 60º foi o de pior situação, o que corresponde ao trator descer por uma diagonal em pista inclinada para a esquerda. A bitola e a localização do centro de gravidade na vertical foram os fatores que mais afetaram a estabilidade do trator em tombamentos laterais. Já, a localização do centro de gravidade na longitudinal e a distância entre eixos afetaram mais a estabilidade do trator em tombamentos para trás. O trator deslizou os rodados do lado do tombamento ou perdeu a dirigibilidade dos pneus frontais com ângulos inferiores aos limites de estabilidade para tombamento.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/other
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052009000100028
Editor: | Instituto Agronômico de Campinas
Relação: | 10.1590/S0006-87052009000100028
Formato: | text/html
Fonte: | Bragantia  v.68 n.1 2009
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess