Data/hora: 12/06/2024 05:49:53

Provedor de dados: | Scientia Agricola
País: | Brazil
Título: | Extratores de cápsulas porosas para o monitoramento da condutividade elétrica e do teor de potássio na solução de um solo
Autores: | Silva,Ênio Farias de França e; Anti,Gláucia Regina; Carmello,Quirino Augusto de Camargo; Duarte,Sérgio Nascimento.
Data: | 2000-12-01
Ano: | 2000
Palavras-chave: | Cápsulas porosas; Condutividade elétrica; Potássio; Fertirrigação.
Resumo: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a utilização de extratores de cápsulas porosas no monitoramento da condutividade elétrica e da concentração de potássio na solução do solo, em uma área cultivada com tomates e fertirrigada com três níveis de potássio e frequências de aplicação de um e três dias. Os valores de condutividade elétrica e concentração de potássio encontrados na solução do solo foram corrigidos para a umidade da pasta saturada, em função das diferentes umidades do solo no momento da extração. Os valores de condutividade elétrica obtidos com os extratores de cápsulas porosas e corrigidos para a umidade da pasta subestimaram os medidos no extrato da pasta saturada em torno de 16%. Para as concentrações de potássio, a mesma tendência foi observada, sendo a magnitude cerca de 10%. Os coeficientes de determinação (R²) foram superiores a 0,7 para as duas variáveis analisadas. A condutividade elétrica e a concentração de potássio podem ser avaliadas utilizando-se extratores de solução, com precisão razoável.
Tipo: | Info:eu-repo/semantics/report
Idioma: | Português
Identificador: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162000000400030
Editor: | São Paulo - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"
Relação: | 10.1590/S0103-90162000000400030
Formato: | text/html
Fonte: | Scientia Agricola  v.57 n.4 2000
Fonte: | info:eu-repo/semantics/openAccess