Data/hora: 13/06/2024 05:30:13

Provedor de dados: 	63	
País: 	Brazil	
Título: 	Construção e avaliação de psicrômetro aspirado de termopar	
Autores: 	Marin,Fábio Ricardo; Angelocci,Luiz Roberto; Coelho Filho,Maurício Antônio; Villa Nova,Nilson Augusto.	
Data: 	2001-12-01	
Ano: 	2001	
Palavras-chave: 	Psicrometria; Psicrômetro ventilado; Umidade do ar; Tempertura do ar.	
Resumo: 	Construiu-se um psicrômetro de termopar aspirado, de baixo custo e fácil utilização em sistemas automáticos de aquisição de dados, utilizando-se tubos de PVC. A aspiração foi feita por ventiladores utilizados em microcomputadores e as temperaturas foram determinadas com junções de termopar de cobre-constantan. Para umidecimento do bulbo, utilizou-se um cordão de algodão. Os resultados da comparação com higrômetro capacitivo Vaisala Inc. e com psicrômetro aspirado tipo Assman mostraram que tanto em ambientes naturais como em controlados, a precisão e a exatidão das medidas foi muito boa, de maneira que o psicrômetro aqui descrito pode ser empregado para determinação da pressão atual de vapor e da umidade relativa sem perda de qualidade dos dados, e também em estudos que levem em conta gradientes de temperatura e umidade específica.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/report	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-90162001000400028	
Editor: 	São Paulo - Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"	
Relação: 	10.1590/S0103-90162001000400028	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Scientia Agricola  v.58 n.4 2001	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess