Data/hora: 06/06/2024 01:00:55

Provedor de dados: 	64	
País: 	Brazil	
Título: 	Efeito da profundidade de semeadura e de rodas compactadoras submetidas a cargas verticais na temperatura e no teor de água do solo durante a germinação de sementes de milho	
Autores: 	Silva,Rouverson Pereira da; Corá,José Eduardo; Carvalho Filho,Alberto; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Lopes,Afonso.	
Data: 	2008-06-01	
Ano: 	2008	
Palavras-chave: 	Teor de água do solo; Temperatura do solo; Emergência.	
Resumo: 	As rodas compactadoras das semadoras-adubadoras têm como principal função, propiciar o bom contato entre o solo e a semente para garantir a germinação das sementes e a emergência das plântulas. Objetivou-se, neste trabalho, estudar a influência de três modelos de rodas compactadoras, três profundidades de semeadura e três níveis de carga sobre a roda compactadora sob a temperatura e o teor de água do solo. O trabalho foi desenvolvido na pista de ensaios de semeadura, localiza em Uberaba, MG, em Latossolo Vermelho distrófico, utilizando-se o delineamento experimental de parcelas sub-subdivididas, com 27 tratamentos e quatro repetições. As rodas com maior área de contato com o solo proporcionaram maiores valores do teor médio de água e da temperatura do solo. O nível de carga sobre a roda compactadora não afetou a temperatura e o teor de água do solo.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542008000300034	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542008000300034	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.32 n.3 2008	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess