Data/hora: 01/06/2024 16:39:59

Provedor de dados: 	Ciência e Agrotecnologia	
País: 	Brazil	
Título: 	Componentes morfológicos do milho com modelos de roda compactadora, cargas verticais e lâminas de irrigação	
Autores: 	Cortez,Jorge Wilson; Furlani,Carlos Eduardo Angeli; Silva,Rouverson Pereira da; Zeitoum,Victor.	
Data: 	2010-12-01	
Ano: 	2010	
Palavras-chave: 	Semeadura; Engenharia agrícola; Mecanização agrícola; Zea mays.	
Resumo: 	Conduziu-se este trabalho, com o objetivo de avaliar três modelos de rodas compactadoras de semeadoras, dois níveis de carga vertical sobre as mesmas e duas lâminas de irrigação durante os períodos de pré e pós-emergência das plântulas de milho. O ensaio foi conduzido na UNESP de Jaboticabal, com o delineamento inteiramente casualizado (DIC) no esquema fatorial 3x2x2, combinando de três modelos de rodas compactadoras (roda lisa com estria, roda lisa com nervura e roda duplo angulada), com dois níveis de carga (162 N e 260 N) e dois teores de água (15 e 19,5 mm dia-¹) sob três repetições. Os parâmetros analisados foram: produtividade, número de grãos por espiga, massa de 100 grãos, matéria seca de plantas, número de dias para emergência, altura das plantas, diâmetro dos colmos das plantas e altura de inserção da primeira espiga. A variável diâmetro do colmo obteve melhor resultado sob a influência de maior lâmina de água, diferente da variável matéria seca de plantas. A inserção da primeira espiga foi afetada pela carga utilizada sobre a roda compactadora durante a semeadura. Quanto maior a carga utilizada, menor é a altura da inserção da primeira espiga. A interação roda x lâmina foi significativa para a variável número de grão.	
Tipo: 	Info:eu-repo/semantics/article	
Idioma: 	Português	
Identificador: 	http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-70542010000600027	
Editor: 	Editora da Universidade Federal de Lavras	
Relação: 	10.1590/S1413-70542010000600027	
Formato: 	text/html	
Fonte: 	Ciência e Agrotecnologia  v.34 n.6 2010	
Fonte: 	info:eu-repo/semantics/openAccess